實習工場安全守則
1、 基本服裝及安全防護要求：
1. 應穿著長褲、布(皮)鞋及較緊(合身)身樸素之衣物，並依規定配戴安全防護器具。
2. 禁止穿著帽T、圍巾、毛衣、露肚、流蘇或飄逸衣物、短褲、七(五)分褲、拖鞋、涼鞋等易捲入或發生危害之衣物進入工場實作。
3. 長髮同學應配戴髮罩包覆頭髮，以避免危險。
4. 操作迴轉或噴削之機台(如鑽床、車床、銑床及板金鋸床等)，一律不得配戴手套。
5. 操作機具應遵守各項防護要求穿戴安全服、安全眼鏡或其他安全護具。
2、 一般安全要求：
1. 未獲設備管理人之許可，禁止任意啟動或操作機台設備。
2. 應先熟悉機台性能、設備開關SOP流程及安全防護事項，才可操作使用機台設備，且使用前應先檢查機台外觀及安全防護設備是否正常。
3. 操作機台設備如有異常或故障，應立刻通報設備管理人，不可繼續操作。
4. 操作時應確實遵守各設備機台上之警告及禁止標示警語。
5. 禁止使用標準作業規定以外之方式或工具，強制停止轉動中之機台。
6. 多人合作或同組上課時，只能由一人操作機台。
7. 如需暫時離開機台，請務必停止機台設備運轉，才能離開。
8. 進行工件尺寸量測時，須待機台完全停止後，才可進行量測。
9. 不得使用拋丟之方式，傳遞工件、刀具、量具及工具耗材等。
10. [bookmark: _GoBack]不得從事與操作設備無關之情事，如嬉戲、玩手機、飲食、吸煙、大聲喧譁及跑跳等。
11. 機台使用完畢需清潔打掃及關閉電源，工具及量具需歸位，並請設備管理人確認後，才可離開。
3、 各組安全要求：
1. 工場實習課(含鉗工、車床、銑床、板金、銲接)同學需全程戴安全眼鏡。
2. 啟動車床開關時，務必取下旋轉夾頭之T型板手，同時確認刀具與材料已夾緊，才能啟動開關，並禁止於機台仍在旋轉時切換轉速(變速)，車床車削加工，加工前需確實關閉刀架遮罩以防切屑噴濺。
3. 操作銑床需確認主軸刀具、虎鉗材料夾持均已鎖緊，才能啟動開關。
4. 使用板金剪床或折床時，請勿任意進入安全線或標示線以內，具高度危險之沖剪設備嚴禁學生自行使用，板金組雷切機台嚴禁使用中開啟安全護罩，使用設備需設備管理人同意。
5. 操作銲接設備學生需全程戴皮手套、面罩、口罩、穿長袖衣褲及全程配戴安全眼鏡，並確認週圍環境乾燥，嚴禁環境潮溼。
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